Main.Настройки оборудования - Настройки оборудования

Page of - last modified by Alexey Voronov on 2023/05/18 10:44

Настройки оборудования

Alexey Voronov

2023/05/18 10:44

Table of Contents

Дисплей покупателя ATOL PD-2800:

Для работы с кириллицей в строке "Перед загрузкой (HEX)" надо добавить 1b7407

ТСД
Считывание ШК
Приложение: Barcode Utility
В нем параметр Barcode Module Setting
Параметр All Types - включает считывание всех типов ШК
Если он выключен, то отдельные типы ШК включаются в пункте ниже - All Modules Setting

Монитор высокого разрешения
Если очень мелко отображается окно входа в программу, панель Airus обрезана:
Кликаем ПКМ по приложению AirusTT.exe -> Свойства -> Вкладка совместимость -> Изменить параметры высокого DPI
Там нижняя галка: переопределите режим масштабирования высокого разрешения. И выбрать в выпадающем списке "Система"
Далее "ОК", "Применить"

Сканер ШК

Вариант ошибки - сканер не срабатывает в пик листах, а в справочнике товаров все нормально.
Сканер переключился в режим добавления к штрих-коду спецсимволов
Если нет документации с управляющими кодами, чтобы этот режим отключить, нужно в программе CommSet на первой вкладке выбрать устройство, нажать "Свойства" и установить параметр "Special Symbols" в [удалить<$1D]

Вариант схемы настройки для чтения ЧЗ в comports.ini:

[SC-SH_ЧЗ]
TARGET=8
CHK_Order=0
OUT_FORMAT=
SH_TYPE=0
DATA_LEN=79
DATA_LEN_MAX=96
ID1_START=0
ID1_VALUE=
ID2_START=0
ID2_VALUE=
OUT_Start=0
OUT_Length=0

Принтер ZDesigner

Вариант ошибки: принтер зависает сигая лампочкой получения данных, не лечится до перезагрузки. Помогает побороть - в настройках портов в свойствах принтера - снять галочку "Разрешить двусторонний обмен данными"

Настройки модуля ККМ

Настройки банковского pin-pad PAX S300